**中山大学附属肿瘤医院转运监护仪项目**

**采购需求**

一、技术要求

1．屏幕：4-7英寸彩色触控屏；

2．重量：≤ 1.5kg（含电池）；

3．尺寸：机身尺寸小，可手持操作；

4．电池续航：可连续工作时间≥ 4小时；

5．数据功能：支持监测数据的记录和导出，具备无线传输功能；

6．监测参数：心电、血氧、无创血压、体温、脉率、呼吸；

7. 其他功能：具备防水、防尘、防摔和抗干扰能力。

二、商务要求

1. 本次采购监护仪预算单价为人民币4000元（共20台），后续产品报价应在采购预算内；

2．可提供设备样机进行试用；

3．提供整机原厂免费保修≥ 36个月（货物正式验收合格之日起）；

4. 故障响应时间≤ 24小时；

5. 接到送货通知后15天内到货；

6. 交货时提供计量检测报告，不另外收取费用；

7．设备维修时可提供备用机。